<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.1.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="43" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="43" y1="0" x2="43" y2="40.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="43" y1="40.5" x2="0" y2="40.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="40.5" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="fab">
<packages>
<package name="C1206FAB">
</package>
<package name="SOIC14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="ED555DS-2DS">
</package>
<package name="R1206FAB">
</package>
<package name="2X03SMD">
</package>
<package name="2-SMD-5X3MM">
</package>
<package name="1X06SMD">
</package>
<package name="AYZ0102AGRLC">
</package>
<package name="SOD123">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="fab" package="C1206FAB" value="0.1uF"/>
<element name="C2" library="fab" package="C1206FAB" value="1uF"/>
<element name="C3" library="fab" package="C1206FAB" value="10pF"/>
<element name="C4" library="fab" package="C1206FAB" value="10pF"/>
<element name="C5" library="fab" package="C1206FAB" value="1uF"/>
<element name="IC1" library="fab" package="SOIC14" value="ATTINY44-SSU"/>
<element name="J1" library="fab" package="ED555DS-2DS" value="TERM-1X02-FABLAB"/>
<element name="R1" library="fab" package="R1206FAB" value="5M ohm"/>
<element name="R2" library="fab" package="R1206FAB" value="1M ohm"/>
<element name="R3" library="fab" package="R1206FAB" value="10k"/>
<element name="U$1" library="fab" package="2X03SMD" value="AVRISPSMD"/>
<element name="U$2" library="fab" package="2-SMD-5X3MM" value="CRYSTAL"/>
<element name="R4" library="fab" package="R1206FAB" value="1k Ohm"/>
<element name="J2" library="fab" package="ED555DS-2DS" value="TERM-1X02-FABLAB"/>
<element name="U$3" library="fab" package="1X06SMD" value="FTDI-SMD-HEADER"/>
<element name="S1" library="fab" package="AYZ0102AGRLC" value="SLIDE-SWITCH"/>
<element name="D1" library="fab" package="SOD123" value="5v"/>
</elements>
<signals>
<signal name="XTAL2">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="XTAL1">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="CATHODE"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="TEMP">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VOLTS">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="D1" pad="ANODE"/>
</signal>
<signal name="RESIST">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TXD">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="U$3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RXD">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="U$3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
